　　　　　　　　　　　　　　　　Decoder 0601使用说明

一  性能:

1 　支持单卡模式；

2　SRAM save mode（ＳＲＡＭ记忆功能）；

3　SRAM单粒最大支持５１２K；

4  可以同时支持２颗Flash ROM，最大容量为２５６M。

5  使用3.3V供电。

二  管脚图:

[image: image1.png]|

0g] [io1c] oo ]

rad [ 14 oz

s s

i

s | |07 | 105

04 [os!

e s

] [rato] [as] frsa)

01





三  管脚功能说明：

	Pin no.
	name
	Dscription
	Pin no.
	name
	Description

	1
	WE
	Write enable
	24
	FA0
	Flash Rom Address line 

	2
	OE
	Output enable
	25
	FA1
	Flash Rom Address line 

	3
	RCLE
	Clk 
	26
	FA2
	Flash Rom Address line 

	4
	AD0
	Address/Data line
	27
	FA3
	Flash Rom Address line 

	5
	AD1
	Address/Data line
	28
	FA4
	Flash Rom Address line 

	6
	AD2
	Address/Data line
	29
	FA5
	Flash Rom Address line 

	7
	AD3
	Address/Data line
	30
	FA6
	Flash Rom Address line 

	8
	AD4
	Address/Data line
	31
	FA7
	Flash Rom Address line 

	9
	AD5
	Address/Data line
	32
	FA8
	Flash Rom Address line 

	10
	AD6
	Address/Data line
	33
	FA9
	Flash Rom Address line 

	11
	AD7
	Address/Data line
	34
	FA10
	Flash Rom Address line 

	12
	AD8
	Address/Data line
	35
	FA11
	Flash Rom Address line 

	13
	AD9
	Address/Data line
	36
	FA12
	Flash Rom Address line 

	14
	AD10
	Address/Data line
	37
	FA13
	Flash Rom Address line 

	15
	AD11
	Address/Data line
	38
	FA14
	Flash Rom Address line 

	16
	AD12
	Address/Data line
	39
	FA15
	Flash Rom Address line 

	17
	AD13
	Address/Data line
	40
	VDD
	3.3V Power supply

	18
	AD14
	Address/Data line
	
	
	

	19
	AD15
	Address/Data line
	
	
	

	20
	SEL
	Flash size selet
	
	
	

	21
	VSS
	Power ground
	
	
	

	22
	CS0
	Chip select to Flash1
	
	
	

	23
	CS1
	Chip select to Flash2
	
	
	


四  应用方式

1、0601支持的Flash ROM最大容量是256M。可以同时支持２颗Flash ROM（16M*2；32M*2；64M*2；128M*2）。

连接方式有三种：接单颗Flash ROM（两种）

                接双颗Flash ROM（1种）

(1) 单颗Flash ROM时，有以下两种连接方式：

    方式一 

使用0601​-3（RCLE）脚到Flash的片选端CE脚。

0601-20（SEL）脚接与Flash容量相匹配的最高地址位线（AD20，AD21，AD22，AD23）。注：在此种连接方式中：AD20为32M，AD21为64M，AD22为128M，AD23为256M。

方式二 

单独使用0601-22（CS0）脚或0601-23（CS1）脚接到Flash的片选端CE脚。

    0601-20（SEL）脚接与Flash容量相匹配的最高地址位线（AD21，AD22，AD23）。注：在此种连接方式中：AD21为32M，AD22为64M，AD23为128M。

注：单颗Flash为256M时，只能使用方式一。

(2) 双颗Flash ROM时的连接方式：

２颗Flash ROM时，使用0601-22（CS0）和0601-23（CS1）脚分别接到两个Flash的片选端CE脚。

0601-20（SEL）脚接与Flash容量相匹配的最高地址位线（AD20，AD21，AD22，AD23）。注：在此种连接方式中：AD20为32M，AD21为64M，AD22为128M，AD23为256M。

     2、WE、OE分别与Flash ROM和SRAM的写/读端WE、OE端相连。

    ３、SEL作为容量选择的端口。可以与数据输出端的AD20、AD21、AD22、AD23相连。在不同的连接方式中，所选择的容量有所不同。 具体的连接参考以上说明。  

    4 、Flash容量的选择在PCB板上以跳线方式加以选择。

五、主要控制信号时序图（以读时序为例）
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六、典型应用原理图

1、单颗FLASH ROM时的应用（此应用原理图中设为64M*1）
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2、单颗FLASH ROM时的应用（此应用原理图中设为256M）
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3、双颗FLASH ROM时的应用（此原理图中设为64M*2）
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双粒FLASH ROM应用局部放大图二

更新日期：2007-11-9

